**Základné spracovanie pôdy – rozdelenie pluhov**

 **27.11.2020**

**Rozdelenie pluhov :** Pluhy rozdeľujeme podľa viacerých hľadísk:

* Podľa pripojenia za energetický zdroj (traktor):
	1. nesené
	2. návesne
	3. závesné
* Podľa konštrukcie orbového telesa :
	1. radlicové
	2. tanierové
	3. rotačné
* Podľa vrstiev odvaľovania pôdy:
	1. jednovrstvové
	2. dvojvrstvové
	3. trojvrstvové
* Podľa strany do ktorej otáčajú brázdový odval:
	1. vľavootáčave
	2. vpravootáčave
	3. obojstranné
* Podľa hĺbky spracovania :
	1. podmietacie (do hĺbky 50 až 120 mm)
	2. pre plytkú orbu (do hĺbky 120 až 170 mm)
	3. pre strednú orbu (do hĺbky 170 až 240 mm)
	4. pre hlbokú orbu (do hĺbky 250 až 300 mm)
	5. pre veľmi hlbokú orbu (do hĺbky nad 300 mm)

návesný pluh nesený pluh





 otočný pluh